












ANEXA CAIET DE SARCINI

FISA TEHNICA
Denumire echipament: VENTILATOR DE INALTA PERFORMANTA
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	Specificații aferente produsului ofertat

(se va indica în cadrul ofertei/documentelor suport referința pentru stabilirea conformității)
	Conform/

Neconform

	0
	1
	2

	1. Caracteristici tehnice:
	
	

	a) Ventilator de inalta performanta ce contine sasiu mobil,cadru cu roti si compresor aer comprimat de back-up pentru ventilatie mecanica
	
	

	b) Display de minim15.5 inch cu  touchscreen 
	
	

	c) Rezolutie de minim 1920 x 1080 pixeli cu luminozitate ajustabila
	
	

	d) Ventilator de tip modular cu doua sloturi pentru module
	
	

	e) Ventilatorul este compatibil cu urmatorii pacienti: adult, pediatric, neonat
	
	

	I. Minim urmatoarele moduri de ventilatie:
	
	

	a) V-A/C (Volume assist/control)
	
	

	b) P-A/C (Pressure assist/control)
	
	

	c) V-SIMV (Volume-Synchronized Intermittent
	
	

	d) Mandatory Ventilation)
	
	

	e) P-SIMV (Pressure-Synchronized Intermittent
	
	

	f) Mandatory Ventilation)
	
	

	g) Duolevel (Duo Level Ventilation)
	
	

	h) CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
	
	

	i) PSV (Pressure Suport Ventilation)
	
	

	j) VS (Volume Suport)
	
	

	k) APRV (Airway Pressure Release Ventilation)
	
	

	l) PRVC (Pressure Regulated Volume Control)
	
	

	m) PRVC-SIMV (PRVC-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)
	
	

	n) AMV (Adaptive Minute Ventilation) cu functie inteligenta de schimbare a ciclurilor de ventilatie
	
	

	o) CPRV (Cardio-Pulmonary Resuscitation Ventilation)
	
	

	p) PSV-S/T(Pressure Suport Ventilation-Spontaneous/Timed)
	
	

	q) nCPAP(Nasal Continuous Positive Airway Pressure)
	
	

	r) NIV (Non-invasive ventilation)
	
	

	s) Apnea Ventilation
	
	

	II. Parametrii minimi controlati:
	
	

	a) O2 de la  % 21 la 100%
	
	

	b) TV (Tidal Volume)
	
	

	c) MV% 
	
	

	d) f (Frecventa ventilatiei)
	
	

	e) fsimv (Frecventa ventilatiei in mod SIMV)
	
	

	f) Tinsp (timp inspir) 
	
	

	g) Tslope (Time of pressure rising)
	
	

	h) Flux
	
	

	i) ΔPinsp 
	
	

	j) ΔPsuport 
	
	

	k) Pmaxim 
	
	

	l) Pminim 
	
	

	m) PEEP 
	
	

	n) Exp% (Expiration termination level) 
	
	

	o) Flux de baza
	
	

	p) Ajustare automata 
	
	

	III. Ventilatie de apnee
	
	

	IV. Functie suspin
	
	

	V. Functie de terapie cu O2
	
	

	a) O2% 21 la 100 vol.%
	
	

	VI. Compensare maxima a pierderilor de flux 
	
	

	VII. Parametrii minimi monitorizati
	
	

	a) PEEP 
	
	

	b) Tidal volume interval Tvi, Tve, Tve spn
	
	

	c) Frequency interval, fmand, fspn
	
	

	d) Minute volume interval Mvi, Mve, MVspn, Mvleak
	
	

	e) Resistance Rinsp, Rexp
	
	

	f) Compliance Cstat, Cdyn
	
	

	g) Inspired Oxygen 
	
	

	h) PEEPi 
	
	

	i) I:E 
	
	

	j) Tinsp 
	
	

	k) PIF 
	
	

	l) PEF 
	
	

	m) EEF 
	
	

	VIII. Forme de unda 
	
	

	a) Presiune in caile resp-timp, Flux-timp, Volum-timp,
	
	

	b) CO2-timp , Pletismografie-timp
	
	

	IX. Trenduri
	
	

	a) Tip Tabelar, Grafic
	
	

	b) Contine parametrii monitorizati si setati
	
	

	c) Senzor O2 
	
	

	X.  Monitorizare Co2 
	
	

	XI. Monitorizare SpO2
	
	

	XII. Alimentare cu gaz
	
	

	a) O2 si Aer
	
	

	b) Furtunuri alimentare gaze medicale min 3 m cu comentori compatibili cu standardul DIN
	
	

	c) Sursa aer back-up incorporata
	
	

	XIII. Alimentare electrica: 240 V
	
	

	a) Minim un acumulator ce poate sustine aparatul mimim 60 minute 
	
	

	XIV. Functii special suplimentare
	
	

	a) Aspiratie
	
	

	b) Nebulizator
	
	

	c) Respiratie manuala
	
	

	2. GARANȚIE:  minim. 24 luni de la data livrării și punerii în funcțiune – pentru toate echipamentele/componentele mai sus precizate (inclusiv service și întreținere pe toată perioada de garanție, conform indicațiilor producătorului)
	
	

	3. Alte cerințe obligatorii
	
	

	a) carte tehnică și instrucțiuni de întreținere/ curățare/ dezinfecție (în limba Română)
	
	

	b) Certificat de conformitate CE/ Declarație de conformitate CE, conform cadrului legal aplicabil în materie (conform clasificării din Directiva 42/93 privind dispozitivele medicale) 
	
	

	c) Certificat: ISO 13485:2003
	
	

	d) se va organiza o sesiune de instruire a personalului de specialitate ce va utiliza echipamentul medical, la momentul punerii în funcțiune
	
	

	e) se vor prezenta materiale suport, emise de către producătorul echipamentului ofertat (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc., in original si/sau copie conform cu originalul) din care să reiasă în mod clar și fără echivoc modul în care se îndeplinesc  cerințele din cadrul prezentei fișe tehnice.
	
	


Specificațiile tehnice sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performantele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor atrage excluderea ofertantului din procedura. 

In Coloana 1 ofertanții vor indica atât documentul suport cât și locația (pagina, paragraf tabelul imaginea, etc) din cadrul acestuia, unde se regăsesc informațiile care dovedesc îndeplinirea specificațiilor tehnice solicitate prin fișa tehnică. După caz, în Coloana 2 se pot prezenta și informații/explicații suplimentare date de ofertant, ce pot asigura stabilirea cu ușurință a conformității echipamentului ofertat cu cerințele solicitate prin prezenta fișă tehnică.

Ofertant: 


…………………………….

Data: 



…………………………….

Semnătura autorizată: 
…………………………….


